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Zwei–Wege–Messkopf 113201 

Beispielanwendung: Ein Messergebnis soll auf zwei Ausgangssignale übertragen werden.


 (
Ausgangssignal 1  
Messuhr
 
Ø8 
Eintauchtiefe 33mm ähnlich Umlen
k
köpfe Baureihe 1123
) (
Messaufnehmer
Antaststange Hub 4mm
Zwei-Wege-
Messkopf
) (
Befestigungsbeispiel:
Grundplatte mit Uhrhalter 115501
Ø8 Gewinde M12x1
) (
Grundkörper
Zwei-Wege-
Messkopf
) (
Ausgangssignal  2 elektronischer Messtaster
 Ø8
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